

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**

**ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ**

**ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ**

**ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**

**ΤΜΗΜΑ ΗΜΕ-ΕΑΜΕ-ΚΤ**

#  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Α/Α** | **ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ** | **ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΘΡΟΥ** | **ΚΩΔ. ΑΝΑΘ.** | **ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔΑΣ** | **ΠΟΣΟΤ.** | **ΤΙΜΗ ΜΟΝ. (ΕΥΡΩ)** | **ΠΟΣΟ (€)** |
|   | **ΥΠΟΕΡΓΟ 2 - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ**   |
|   | **ΟΜΑΔΑ Α** |  |   |   |   |   |   |
| 1 | Πιεστικό συγκρότημα πυρόσβεσης πλήρες, κατά EN 12845, αποτελούμενο από μία ηλεκτροκίνητη αντλία και μία πετρελαιοκίνητη παροχής εκάστης 30 M3/h και μανομετρικού 75 ΜΣΥ και μιας βοηθητικής Ηλεκτροκίνητης αντλίας διατήρησης της πίεσης (Jockey). | Ν8212.19.1 | ΗΛΜ22 |  τεμ. | 1 |  |  |
| 2 | Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα ανακυκλοφορίας ύδατος κολυμβητικής δεξαμενής, ηλεκτρονικής ρύθμισης στροφών (inverter), παροχής 250 M3/H, ισχύος 18kW. | Ν8220.51.1 | ΗΛΜ22 |  τεμ. | 3 |  |  |
| 3 | Αποξήλωση υφισταμένης αντλίας ανακυκλοφορίας νερού κολυμβητικής δεξαμενής. | Ν8220.191.1 | ΗΛΜ28 |  τεμ. | 3 |  |  |
| 4 | Συγκρότημα φίλτρου κολυμβητικής δεξαμενής με άμμο, διαμέτρου 2m, χωρητικότητας 5tn. | Ν8251.21.1 | ΗΛΜ24 |  τεμ. | 4 |  |  |
| 5 | Αντλία χημικού καθαρισμού εναλλακτών. | Ν8253.91.1 | ΗΛΜ23 |  τεμ. | 1 |  |  |
| 6 | Θερμαντήρας νερού (μποϊλερ), τριπλής ενέργειας, χωρητικότητας 3000 l. | Ν8257.22.6 | ΗΛΜ24 |  τεμ. | 1 |  |  |
| 7 | Λέβητας χαλύβδινος, νερού, υψηλής απόδοσης, συμπύκνωσης, θερμαντικής ισχύος 250.000 KCAL/H. | Ν8451.51.10 | ΗΛΜ27 |  τεμ. | 1 |  |  |
| 8 | Λέβητας χαλύβδινος, νερού, υψηλής απόδοσης, συμπύκνωσης, θερμαντικής ισχύος 1.300.000 KCAL/H. | Ν8452.51.17 | ΗΛΜ28 |  τεμ. | 1 |  |  |
| 9 | Αποξήλωση υφισταμένου λέβητα. | Ν8452.191.1 | ΗΛΜ28 |  τεμ. | 2 |  |  |
|   | **ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Α:** |  |
|   | **ΟΜΑΔΑ Β** |   |   |   |   |   |   |
| 10 | Αυτόματη υποβρύχια σκούπα για καθαρισμό πισίνας. | Ν8253.11.1 | ΗΛΜ23 |  τεμ. | 1 |  |  |
| 11 | Ισοθερμικό κάλυμμα αγωνιστικής κολυμβητικής δεξαμενής, αποτελούμενο από 4 φύλλα διαστάσεων 33,5χ6,25m έκαστο, συνολικών διαστάσεψν 33,5χ25m, συνολικής επιφανείας 837,5m2. | Ν8695.21.1 |  7809.ΟΙΚ | τεμ. | 1 |  |  |
|   | **ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Β:** |  |
|  | **ΣΥΝΟΛΟ:** |  |
|  | **Φ.Π.Α. 24%** |  |
|  | **ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:** |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|   Ο ΥΠΟΓΡΑΦΩΝ |  |  |