## ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΑΡ. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ | ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (€) | ΠΟΣΟ (€) |
| ΟΜΑΔΑ Α: Τεχνητός Χλοοτάπητας | | | | | |
| 1. | Προμήθεια και τοποθέτηση δαπέδου γηπέδου ποδοσφαίρου με τεχνητό χλοοτάπητα | Μ2 | 9.694,10 |  |  |
|  |  |  |  | ΣΥΝΟΛΟ Α: |  |
| ΟΜΑΔΑ Β: Ηλεκτροφωτισμός | | | | | |
| 2. | Προμήθεια και τοποθέτηση υδραυλικά ανακλινόμενων ιστών φωτισμού ύψους 15 μέτρων, με τη βάση αγκύρωσης και την βάση ανάρτησης έως και 5 προβολέων | Τεμ. | 6 |  |  |
| 3. | Προμήθεια μιας τροχήλατης ηλεκτροϋδραυλικής μονάδας ανάκλισης -κατάκλισης ιστών, ενδεικτικής ισχύος 2,0Hp | Τεμ. | 1 |  |  |
| 4. | Προμήθεια και τοποθέτηση φωτιστικών προβολέων νέας τεχνολογίας LED, ασύμμετρης δέσμης | Τεμ. | 30 |  |  |
| 5. | Προμήθεια και τοποθέτηση πίλαρ οδοφωτισμού τεσσάρων αναχωρήσεων | Τεμ. | 2 |  |  |
| 6. | Προμήθεια ηλεκτρολογικών υλικών και εργασίες εγκατάστασης ηλεκτρολογικών δικτύων | Τεμ. | 1 |  |  |
|  |  |  |  | ΣΥΝΟΛΟ Β: |  |
| ΟΜΑΔΑ Γ: Δάπεδα Ανοιχτών γηπέδων | | | | | |
| 7. | Εργασίες και υλικά ανακατασκευής δαπέδου ανοιχτού γηπέδου μπάσκετ και τέννις. | Μ2 | 3.575,03 |  |  |
| 8. | Εργασία και υλικά για την κατασκευή βιομηχανικού δαπέδου με υστερόχυτο σκυρόδεμα ελάχιστου πάχους 8cm | Μ2 | 426,82 |  |  |
| 9. | Εργασία και υλικά για επιστρώσεις κερκίδων με τσιμεντοκονίαμα ή τσιμεντο-ασβεστοκονίαμα σε δύο στρώσεις πάχους 1,5 cm | Μ2 | 205,72 |  |  |
| ΣΥΝΟΛΟ Γ: | | | | |  |
| ΟΜΑΔΑ Δ: Δάπεδο Κλειστού γηπέδου | | | | | |
| 10. | Εργασίες και υλικά ανακατασκευής δαπέδου κλειστού γηπέδου μπάσκετ. | Μ2 | 296,58 |  |  |
| ΣΥΝΟΛΟ Δ: | | | | |  |
| ΟΜΑΔΑ Ε: Γαλβανισμένο πλέγμα περίφραξης | | | | | |
| 11. | Προμήθεια και τοποθέτηση γαλβανισμένου συρματοπλέγματος περίφραξης μετά της καθαίρεσης του παλαιού | Μ2 | 5.014,16 |  |  |
|  |  |  |  | ΣΥΝΟΛΟ Ε: |  |
| ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (Α+Β+Γ+Δ+Ε): | | | | |  |
| Φ.Π.Α. 24%: | | | | |  |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: | | | | |  |

Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ